Załącznik nr 1 do zamówienia GPM.7130.1.6.2021

Plan rozbiórki wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przy rozbiórce komórek gospodarczych.

INWESTOR: Gmina Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: Jedlina-Zdrój, obręb ewidencyjny Jedlina-Zdrój Działka nr 248/4, 249/1, 249/5

1. OPIS ZAKRESU ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Rozbiórka komórek gospodarczych

1.1. Charakterystyka obiektu:

1. Komórki gospodarcze znajdujące się na działce nr 248/4 - powierzchnia zabudowy: nr ewidencyjny obiektu 361 – 66,28 m2,   stan istniejący: murowane i częściowo drewniane komórki gospodarcze wolnostojące w kształcie prostokąta posadowione na gruncie bez fundamentu, o wymiarach 30,60 m x 2,00 m oraz wysokości 2 m, dach komórek gospodarczych pokryty jest papą, nie występują wyroby azbestowe.
2. Komórki gospodarcze znajdujące się na działce nr 249/1 - powierzchnia zabudowy: nr ewidencyjny obiektu 359 – 50 m2, stan istniejący: murowane i częściowo drewniane komórki gospodarcze wolnostojące w kształcie prostokąta posadowione na gruncie bez fundamentu, o wymiarach 24,40 m x 2,00 m oraz wysokości 2 m, dach komórek gospodarczych pokryty jest papą, nie występują wyroby azbestowe.
3. Komórki gospodarcze znajdujące się na działce nr 249/5 - powierzchnia zabudowy: nr ewidencyjny obiektu 358 – 26 m2,   stan istniejący: murowane i częściowo drewniane komórki gospodarcze wolnostojące w kształcie prostokąta posadowione na gruncie bez fundamentu, o wymiarach 12,40 m x 2,00 m oraz wysokości 2 m, dach komórek gospodarczych pokryty jest papą, nie występują wyroby azbestowe.

1.2. Komórki gospodarcze znajdują się w odległości od 9,5 do 21 m od budynków mieszkalnych.

1.3. Komórki gospodarcze nie są podłączone do mediów.

2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

Teren, na którym odbywać się będą prace rozbiórkowe, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić i ewentualnie usunąć wszelkie instalacje elektryczne oraz upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Miejsce zrzucania i gromadzenia materiałów z rozbiórki powinno być należycie zabezpieczone. Budynek murowany można rozbierać koparką lub ręcznie, a gruz od razu usuwać wywożąc samochodem przystosowanym do przewozu odpadów. Elementy drewniane należy rozbierać za pomocą narzędzi ciesielskich i pił mechanicznych. Odpady nie będą magazynowane w miejscu ich wytwarzania. Mogą być jedynie czasowo gromadzone do czasu zakończenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów.

Po zakończeniu rozbiórki materiały zostaną przekazane do zakładu utylizacji za potwierdzeniem odbioru.

3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Podczas rozbiórki nie przewiduje się większych zagrożeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych i załadunku na samochód. Pracownicy powinni posiadać ochronne ubrania i kaski. Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z póź. zm.)

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych należy:

1. przestrzegać przepisów BHP,
2. zabezpieczyć plac przed przystąpieniem do robót, w szczególności wykonać jego ogrodzenie,
3. oznakować miejsca niebezpieczne (prace na wysokości, spadające przedmioty),
4. zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maksymalny udźwig,
5. zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem,
6. używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy,
7. utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych,
8. przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczyć barierką z deski o wysokości 0,15 m,
9. rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych,
10. każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana,
11. przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi,

Sporządził: Piotr Wojnowski