załącznik nr 1

GPM.7130.1.19.2022

Jedlina-Zdrój 18.05.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia: „Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV montaż nawiewników okiennych, montaż zewnętrznych parapetów, obróbka wnęk okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój” zgodnie z obowiązującymi normami w 2022 r.

Wymiana 44 szt. okien wraz z parapetami wewnętrznymi wykonanymi ze: stali malowane proszkowo, PCV lub MDF. Minimalny współczynnik przenikania ciepła okien nie może być wyższy niż **0,9 W/(m²K).**  We wszystkich oknach muszą być zamontowane nawiewniki. Parapety zewnętrzne wykonane z blachy w kolorze do uzgodnienia.

Poniższe wymiary okien są tylko poglądowe. Pomiary stolarki okiennej należy wykonać we własnym zakresie. Okno przy ul Ogrodowej należy wykonać z parapetem wewnętrznym wykonanym z MDF,

Podglądowe wymiary okien:

1. ul. Piastowska 46/2

- 100 x150 - 2 szt. 100 x 70 - 1 szt

1. ul. Warszawska 17/5

90 x 120 - 1 szt

1. Plac Zwycięstwa 2/1

120 x 140 – 3 szt

1. ul. Kamienna 7/2

70 x 60 – 1 szt

1. ul. Piastowska 3/5

170 x 110 x 1 szt

1. Ul. Poznańska 11/2

110x160 – 1 szt

1. Ul. Chrobrego 27/5

90x140 – 1 szt

1. Ul. Świdnicka 15/7

110x140 x 2 szt

1. Ul. Kłodzka 54/3

120x160 - 5 szt 40x20 – 2 szt

1. Ul. Piastowska 66/2

 100x120 – 2 szt

1. ul. Piastowska 66/3

90x110 – 1 szt

1. Ul. Piastowska 48/2A

85x145 – 2 szt 40x70 – 1 szt

1. Ul. Ogrodowa 2/1

110x180 -3 szt 70x100 – 1 szt

1. Ul. Krótka 6/1

45x45 – 1 szt

1. Krótka 6/3

50x100 - 1 szt

1. Lipowa 3/5

50/70 – 2 szt

1. Moniuszki 2/9

100/170 – 3 szt

1. Ul. Kamienna 5/5 - 2 szt

100x 120 – 2 szt

1. Ul. Chrobrego 22/5 1 szt

80x180 -1 szt

1. Ul. Warszawska 17/2

60x160 – 1 szt

1. Pl Zwycięstwa 15/16

 50x60 - 1 szt

1. Ul. Ogrodowa 4/4

110x180 x 1 szt

Plus parapet wewnętrzny